# Configurazione salvataggio coppia finale e traccia

L'interruttore Salva con compensazione PrT è predefinito su ON, il che significa che la coppia finale e la traccia vengono salvati con valore di compensazione PrT.
Mostra coppia finale con compensazione PrT in Impostazioni presentazione risultati in tempo reale determina cosa appare nei risultati in tempo reale.

## Modifica impostazione Salva con compensazione PrT

1. Nella vista iniziale, selezionare Configurazioni.

2. Scorrere in giù e selezionare Stazione virtuale generale nel pannello a sinistra.

3. Nella finestra Configurazione, selezionare una Configurazione e poi Modifica. Compare la finestra Modifica configurazione.

4. Scorrere in giù a Salvataggio coppia finale e traccia, portare l'interruttore Salva con compensazione PrT nella posizione desiderata.