# Restrictions relatives aux outils IxB

## Exigences en matière de fonctionnalité IxB Connect

La fonctionnalité IxB Connect requiert :

- Contrôleur PF6000 à partir de la version 13

- Contrôleur PF8 à partir de la révision 5

## Nombre maximal de connexions d'outils

Contrôleur | Type de connectivité | Outil IxB nb. d’outils | IxB et autres outils sans fil nb. d’outils
--- | --- | --- | ---
PF6000 | Réseau local sans fil | 6 | 6 (indépendamment de la combinaison)
Outils compatibles Bluetooth = outils IxB/XB uniquement | 4 | S/O
Outils compatibles Bluetooth = outils non IXB/XB | 0 | 6 outils sans fil
PF8 | Réseau local sans fil | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (indépendamment de la combinaison)