# Configuração de Gráficos

Gráficos fornecem aos usuários uma representação gráfica do aperto. O rastreamento pode começar a partir do momento em que o acionador é pressionado ou o Rundown é concluído.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Trace (Representar em gráfico) | Permite que o resultado seja exibido de forma gráfica. Desativado: Nenhum gráfico é executado. Acionador pressionado: O rastreamento é tirado a partir de quando o acionador da ferramenta é pressionado. Rundown complete (Rundown concluído): O gráfico é desenhado a partir do momento em que o Rundown complete (Rundown concluído) é atingido. | Desativado

O número máximo de pontos no gráfico é de 2.000 (200 para ferramentas STB). Caso o número máximo de pontos no gráfico seja excedido, qualquer outro resultado será apagado (reduzindo efetivamente à metade a taxa de amostragem). A execução do gráfico continua, desde que o aperto esteja ativo, e toda vez que o número máximo de pontos no gráfico for atingido, metade dos pontos no gráfico serão apagados para permitir que a execução do gráfico continue. A execução do gráfico para quando a fase final do aperto é concluída.