# PCH – Počet impulzov vysoký (Pulse Count High)

Nástroje
STR IXB

Toto obmedzenie je k dispozícii len pre nasledujúce nástroje:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

- ITB-P

Pred použitím obmedzenia Počet impulzov musí byť na ovládači nainštalovaná licencia Nízkoreakčné stratégie.

Toto obmedzenie udáva limit počtu impulzov a zaisťuje, aby boli nižšie ako špecifikovaný vysoký limit počet impulzov.
Ak je nameraný počet impulzov vyšší ako vysoký limit počtu impulzov, nástroj sa okamžite zastaví a program prejde na nasledujúci bod synchronizácie alebo na koniec programu.
Ak je nastavená úroveň spúšťača momentu, kontrola sa spustí hneď, ako je nameraný moment nad úrovňou spúšťača momentu.

Ak spustíte stupeň uťahovania s obmedzením stupňa Počet impulzov vysoký, použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit počtu impulzov - n+ | Horný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Textové pole Horný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Spúšťač momentu - Tt | Spúšťač momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja. Textové pole Spúšťač momentu môže byť prázdne.