# BM – Mätning av bakslagsvinkel

Verktyg
QST

Denna mätare mäter bakslaget i uttaget. Den resulterande vinkeln används i beräkningarna i monitorn Justera till nolläge.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Den riktning i vilken mätningen slutar.
Målmoment | Inställt moment. Måste vara >= 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara >= 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, Mjuk eller Manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Varvtalsramp.