# ZC – Nollgenomgång

Verktyg
QST

Denna monitor beräknar den verkliga starten av en fjäderkompression.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Momentvärdet från där monitorn startar. Måste vara < Slutpunktsmoment.
Slutpunktsmoment | Momentvärde för stoppmätning. Måste vara > Utlösningsmoment.
Startpunktsvinkel | Vinkelvärdet från där monitorn startar. Måste vara < Slutpunktsvinkel.
Slutpunktsvinkel | Vinkelvärde för stoppmätning. Måste vara < Startpunktsvinkel.
Momenthastighetgräns hög | Maximal momenthastighet. Måste vara > Momenthastighetsgräns låg och < 999.
Momenthastighetgräns låg | Minsta momenthastighet. Måste vara < 999 och < Momenthastighetsgräns hög.