# Fase rapida

Fase rapida è una strategia di serraggio utilizzata per ridurre lo strappo al precarico del giunto aggiungendo una fase iniziale con una determinata coppia e velocità e quindi riducendo la velocità target nella fase finale.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Coppia iniziale | Coppia target per la prima fase. |
Coppia iniziale | Coppia durante la prima fase. | 80% della coppia finale
Prima velocità | Velocità target per la prima fase. |
Prima velocità | Velocità dell'utensile durante la prima fase. | 50% della velocità max. dell'utensile