# Obmedzenia nástrojov IxB

## Požiadavky na funkciu IxB connect

Funkcia IxB connect vyžaduje:

- Ovládač PF6000 od verzie 13 a vyššiu

- Ovládač PF8, revízia 5 a vyššia

## Maximálny počet pripojení nástroja

Ovládač | Typ konektivity | Nástroj IxB počet nástrojov | IxB a ďalší bezdrôtové nástroje počet nástrojov
--- | --- | --- | ---
PF6000 | Bezdrôtová sieť LAN | 6 | 6 (bez ohľadu na kombináciu)
Podporované nástroje Bluetooth = iba nástroje IxB/XB | 4 | NA
Podporované nástroje Bluetooth = žiadne nástroje IXB/XB | 0 | 6 bezdrôtových nástrojov
PF8 | Bezdrôtová sieť LAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (bez ohľadu na kombináciu)