# Konfiguration av BCP/BCV-RE-verktyg

Processen för att ansluta BCV och BCP-verktyg till styrenheten är något annorlunda än för andra verktygstyper.

1. Gå till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan BCP/BCV-RE-anslutningar.

2. Lägg till en ny konfigurering av anslutningen BCP/BCV-RE genom att klicka på Plus (+) överst till höger.

3. Starta konfigurationen och ange ett namn i namnfältet.

4. Fyll i Serverport och servervärd för verktyget som du vill ansluta inom respektive område. Du hittar båda i verktygets hanteringsprogram.

Verktyg ska nu vara anslutet till styrenheten. Ge det en Virtuell Station för att kunna använda det i ett åtdragningsprogram.