# “연결된 공구의 로그” 내보내기

서비스 기술자는 공구 로그 내보내기를 통해 공구 로그 데이터를 Atlas Copco 서비스 담당자와 공유하여 공구 문제를 해결할 수 있습니다.

다음 공구에서 공구 로그를 내보낼 수 있습니다. STB, SRB, TBP/TBP-S 및 QST-M.

공구 로그를 내보내려면 공구를 컨트롤러에 연결해야 합니다. 공구를 가상 스테이션에 할당할 필요는 없습니다.

공구 로그 내보내기에 포함된 모든 데이터는 “PFExport_ <IAM name> _ <datetime>.tar.gz” 파일에 저장되며 해당 파일에는 다음 파일 및 디렉토리가 포함됩니다.

- "atlas_tool_i.zip" – 사용 가능한 모든 결과

  각 연결된 공구에 대해 개별 파일이 생성됩니다. 공구 로그 파일의 파일 형식은 “tool-<tool type>-<tool serial number>.log”입니다.

- “ExportInfo.txt” - 컨트롤러 및 연결된 공구에 대한 정보가 포함된 텍스트 문서

## “연결된 공구의 로그”를 내보내는 방법

1. 홈 보기에서, 조임 탭을 선택하세요. 그런 다음 왼쪽에서, 내보내기/가져오기 탭을 선택하세요.

2. 내보내기 창에서, 드롭다운 메뉴를 열고 연결된 공구의 로그를 선택하세요.

3. 내보내기 창에서, 내보내기를 선택하세요.
   내보내기 프로세스가 끝나면, 내보내기 팝업 창이 내보내기가 완료되었음을 확인해 드립니다.
   PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz 파일이 자동으로 로드됩니다.