# LD – Detekcia uvoľnenia (Loosening Detection)

Nástroje
STwrench

Tento monitor stupňa je k dispozícii len pre nástroje STwrench

Tento monitor sa môže používať na kontrolu momentu a smeru, či dochádza k pokusu o uvoľnenie pri použití stupňa stratégie Výroba kľúča pre STwrench. Ak je aplikovaný moment nad hodnotou nastavenou pre Limit uvoľňovania v opačnom smere k nakonfigurovanému smeru závitu programu, výsledok sa musí nahlásiť ako NOK.