# Nollposition

Vid den här konfigurationen kommer systemet alltid att återgå till den ursprungliga startpositionen vid varje åtdragning eller sekvens. Nollposition ställs in separat för varje verktyg, både handhållna och fixturmonterade. Nollpositionen anger verktygets aktuella position. Det går inte att ställa in nollposition under pågående åtdragning eller sekvens.

Ange nollposition:

1. Gå till startsidan och välj Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och sedan Nollposition på högra menyn.

3. Välj SET. Verktygets aktuella position väljs som nollposition.