# Nástroje v nulovej polohe – 210

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe je k dispozcii len pre ručné nástroje.

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe definuje, či je nástroj vo východiskovej polohe – napríklad na konci stupňa polohy dopredu alebo dozadu
Signál sa neaktualizuje v reálnom čase, takže ak sa nástroj z nejakého dôvodu presunie z polohy, signál nebude fungovať.

Názov v SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE