# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT