# Sélectionner entrée et taille de lot dynamique - 30007

Il est utilisé pour définir la taille du lot pour un « numéro d’identifiant » spécifique dans une tâche Serrage source, en exécutant le « contrôle de lot externe ».

La taille du groupe peut être définie entre 1 et 250.

Si la taille de lot est définie sur 0, elle est traitée comme un lot infini. Une fois qu'un lot a été défini, l'utilisateur n'est pas en mesure de le redéfinir à un état où il n'a pas de taille.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 16 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 16 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX