# Alarm impulzného nástroja pre prázdnu hladinu oleja - 167

Sledovanie hladiny oleja v údržbe nástroja poskytuje mechanizmus na pripomenutie používateľovi, keď nadíde čas na naplnenie oleja do impulzného nástroja. Signál neinformuje používateľa, keď sa stlačí spúšťač.
Signál sa vymaže, keď sa nástroj odpojí; potom sa odošle späť z nástroja, ak stav pretrváva pri ďalšom pripojení nástroja.

Názov v SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE