# Aktuella resultat

Popup-fönstret Aktuella resultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheten i de övre fyra samt de nedre fyra rutorna. Anledningen till detta är att man kan välja två olika resultatvyer för samma virtuella station som ska visas vid samma tidpunkt.

Välj en resultatpanel så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid sidan av resultatfönstret.

## Resultvy – Siffror

Första fönstret kommer att visa resultatet i siffror.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Namn på virtuell station
B | Gruppsekvensnamn
C | Batcher i sekvens En OK batch är grön. En pågående batch är gul. En NOK batch är röd.
D | Åtdragningar i batch En OK åtdragning är grön. En pågående åtdragning är gul. En NOK åtdragning är röd.
E | Resultatstatus En NOK åtdragning kommer att ge en detaljerad status av den misslyckade åtdragningen.
F | Målmoment/vinkel
G | Åtdragningsprogramnamn
H | Antal klara batches i sekvens
J | Antal klara åtdragningar i en batch
K | Åtdragningsresultat

## Resultatvy – Högt-Lågt resultat

Den grafiska displayen visar om resultatet är högt, lågt eller inom de fastställda gränserna.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Grafisk display visar om åtdragningsresultatet är för högt eller för lågt i förhållande till de angivna gränserna för åtdragningsprogrammet. Momentvärde.
B | Resultatstatus
C | Vinkelvärde

Om åtdragningen är NOK, ges en detaljerad anledning.

## Resultatvy – Omfattande resultat

Den omfattande resultatvyn kommer att visa några ytterligare åtdragningsresultat.

Den andra vyn visar alltid identifierarna (VIN). Om den första skärmen redan är full med parametrar, visas resten av parametrarna på den andra skärmen.

## Resultatvy – Identifieringssträngar

Den här resultatvyn visar identifieringssträngar som inkluderats i en flerfaldig streckkodsskanning.

## Resultvy – Spåra

Med resultatvyn spåra, kan man lära sig bättre hur åtdragningen beter sig, för att göra justeringar i åtdragningsprogrammet. Beroende på åtdragningsstrategin kommer spårningen att visa olika åtdragningsparametrar.

Spårresultatet finns i två olika grafer: moment/tid och moment/vinkel.

## Resultatvy – Resultatrapportörer

Listan visar värdena från resultatrapportörerna. Om det finns en resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning, så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning rapporteras värdet från det senaste steget i huvudvägen.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. resultatrapport om programövervakning/programbegränsning.

2. resultatrapport om övervakning/begränsning för det senast utförda steget i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- slutvinkel angiven av resultatrapportören slutvinkel

- slutmoment angivet av resultatrapportören slutmoment

- ström angiven av rapportören ström

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus