# Configurer le stockage du Couple final et Courbe

Le commutateur Stocker avec compensation PrT est par défaut réglé sur MARCHE, ce qui signifie que le couple final et la courbe sont stockés avec la valeur de compensation PrT.
Afficher Couple final avec Compensation PrT dans les Paramètres de présentation des résultats en direct détermine ce qui est affiché dans Résultats en direct.

## Modifier le réglage Stocker avec compensation PrT

1. À l’écran d'accueil, sélectionnez Configurations.

2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Poste de travail virtuel général dans le volet de gauche.

3. Dans la fenêtre Configuration, sélectionnez une Configuration, puis Modifier. La fenêtre Modification de la configuration s’affiche.

4. Faites défiler vers le bas jusqu'à Stockage du Couple final et Courbe, placez le commutateur Stockage avec compensation PrT dans la position souhaitée.