# Definições da Sequência de Lotes

Uma sequência de lotes pode englobar até 99 lotes, com um tamanho de até 250 apertos cada. Os lotes em uma sequência de lotes podem ser executados em ordem numérica, ou com o uso de um Seletor de soquete para decidir qual lote executar.

Parâmetros de definição do lote
Nome do parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Lock tool on Batch sequence compl. (Travar ferramenta na conclusão da Sequência de lotes. | Uma sequência de lotes é concluída quando o contador de sequência de lotes é igual ao tamanho da sequência do lotes. Ativo: A ferramenta é bloqueada e um programa de aperto ou uma sequência de lotes deve ser selecionada para que os apertos continuem a ser executados. Desativado: Após a conclusão, a sequência de lotes está pronta para ser repetida. | Ativo
Ordem livre | Não: Os lotes configurados serão executados na ordem listada, desde que tenham sido configurados para executar apertos. Caso o soquete tenha sido especificado, o sistema exibirá o soquete, quando o lote tiver que ser executado. Sim: Os lotes configurados podem ser executados em qualquer ordem. O operador deve indicar ao sistema qual lote precisa ser executado usando um Seletor de soquete. Um lote é considerado completo quando todas as articulações foram concluídas. | Não
Incremento em NOK | Torna possível incrementar o valor do contador de lotes, mesmo que o aperto tenha sido informado como NOK. Para Max consecutive NOK to work (Máx. de NOKs consecutivos para trabalhar) (o número máximo de vezes que um único parafuso pode ser apertado), Increment on NOK (Incremento em NOK) deve ser definido como No (Não). Definir esse parâmetro como Yes (Sim), permitirá que a sequência prossiga para o próximo aperto. | Não
NOK consecutivo máx. | O máx. de apertos consecutivos não OK (NOK) é um número máximo permitido definido de apertos consecutivos NOK em um lote. Se o número Max consecutive NOK (NOK consecutivo máx.) for atingido, o evento Too many NOK tightenings (4020) (Número excessivo de apertos NOK (4020)) é exibido. | 0
Decréscimo no número de desapertos | Decresce o contador no lote atualmente ativo. Lotes concluídos não podem ser decrescidos. Never (Nunca): A definição está desativada. O contador não é decrescido quando o desaperto é realizado em um lote ativo. Sempre: O contador de lotes sofre decréscimo quando é realizado um desaperto. When last tightening was OK (Quando foi o último aperto OK) Se o aperto anterior foi OK, o contador de lotes sofre decréscimo quando é realizado um desaperto. | Nunca
Temporizador de anulação da sequência | Ativo: A sequência de lotes selecionada poderá ser anulada em um período de tempo especificado. Desativado: A sequência de lotes selecionada não pode ser anulada. | Desativado
Tempo(10-600) de anulação | Número de segundos durante o qual será anulada a sequência de lotes selecionada. | 10