# Basculement Horaire/Antihoraire prochain serrage - 10131

Basculement Horaire/Anti-horaire prochain serrage est un signal d'entrée qui bascule le sens de rotation de l’outil SR21/SL pour le prochain serrage/dévissage.
Si l'outil fonctionne dans le sens horaire, le signal basculera le sens de rotation sur anti-horaire.
Si l'outil fonctionne dans le sens anti-horaire, le signal basculera le sens de rotation sur horaire.

Lorsque le prochain serrage/dévissage est terminé, l'outil bascule dans le sens de rotation où il était avant l'envoi du signal.

Lorsque l'outil est réglé sur sens anti-horaire pour le prochain serrage/dévissage., la LED orange de sens de rotation de l'outil clignote.

Le signal Basculement Horaire/Antihoraire prochain serrage ne peut être déclenché qu’une seule fois.

Lorsque le signal fait basculer le sens de rotation de l'outil, toute autre mise à jour de ce signal sera ignorée

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Événement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI