# Source Séquence de lots

La configuration de lot source se trouve sous l'option Lot dans le menu Sources.

Le coffret peut être configuré pour sélectionner une séquence de lots sur la base soit d'un numéro d'identification, soit d'une chaîne d'identification.

Entrée | Description
--- | ---
Numéro d'identifiant | Le nombre doit être un entier positif qui peut provenir d'un accessoire ou d'une entité de contrôle externe.
Chaîne d'identifiant | La chaîne doit être constituée de caractères ASCII et peut provenir d'un scanner ou d'une entité de contrôle externe.
Sélecteur à douilles | Utilisation d'un ou plusieurs sélecteurs à douilles.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

Dans cette section

- Création d'un lot source
- Configurer des positions significatives pour la lecture d'un code-barres
- Combiner des chaînes d'identifiant