1. Power Focus 6000
2. Configuración
3. Trabajar con la pestaña Controlador
4. Apriete sincronizado
5. Señales de apriete sincronizado
6. Señales de entrada: Señales secundarias
7. Comando de canal - 10054: Señales secundarias
8. Forzar ID de perno

# Forzar ID de perno

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | ---
Entero | 1 | 8