# Spustenie stratégie uťahovania Externý výsledok bez pripojeného nástroja

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Uťahovanie. Pomocou stratégie Externý výsledok potom vytvorte program uťahovania.

2. Vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Nastavenia. Potom vyberte Externý nástroj.

3. Na vytvorenie externého nástroja vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI.

   Je možné vytvoriť až 10 konfigurácií externých nástrojov.

4. V okne Externý nástroj zadajte model, sériové číslo a popis externého nástroja.

   Sériové číslo je povinné textové pole.
   Sériové číslo sa môže použiť na uvedenie identifikátora pre potrebný nástroj, napríklad sériové číslo výrobcu. Maximálny počet znakov pre textové pole Sériové číslo je 32.

   Hneď ako sa prepínač v pravom hornom rohu okna Externý nástroj nastaví na Zap, vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Nástroj. Pridaný externý nástroj sa objaví v zozname dostupných nástrojov.

5. Vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Virtuálna stanica.

   V okne Licencie si funkcia Stratégia uťahovania Externý výsledok bez pripojeného nástroja vyžaduje priradenie licencie a použitie virtuálnou stanicou.

6. V okne Nástroj vyberte potrebný externý nástroj. Potom vyberte konfiguráciu nástroja.

7. V okne Úloha vyberte program uťahovania so stratégiou Externý výsledok.

8. Odošlite do virtuálnej stanice signál EXTERNÝ_OK.

9. Na zobrazenie výsledkov (sériové čísla! vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky.
   Sériové čísla sa odošlú z konfigurácie nástroja pre nástroj pripojený k virtuálnej stanici.

Relevantné informácie

- Pripojenie nástroja k virtuálnej stanici
- Priradenie licencií virtuálnej stanici