# ツール情報

ツール情報表示には、サービス担当者が適切なヘルプとサポートを与える、あるいはどのツールがコントローラーに接続されているかをオペレータが確認できるように、コントローラーに接続されているツールに関する正確な情報をサービス担当者に与えるために使用される情報が含まれています。

ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
型式 | ツールモデル名
最大トルク | ツールが締め付けで使用できる最大トルク。
最小速度 | ツールの最小回転速度。
最大速度 | ツールの最高回転速度。
最小最終速度 | ツールの最小最終回転速度 (BCP / BCV-REツールのみ)。
最大最終速度 | ツールの最大最終回転速度 (BCP / BCV-REツールのみ)。
変速比 | 出力ギヤの角速度に対する入力ギヤの角速度の比率
シリアル番号 | 正しいスペアパーツやサービス指示を得るために正しいバージョンの製品指示が必要な場合、ツールのシリアル番号が必要になることがあります。
ソフトウェアバージョン | ツールのソフトウェアバージョン。
製品番号 | ツールの品番または注文番号。
製造日 | ツールの製造日。

IxB Connect ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
接続タイプ： | コントローラーへのツールの接続タイプ (WLAN/Bluetooth/移動体通信)。
IP アドレス | WLAN 経由で接続した場合のツール IP アドレス。
MAC アドレス | 接続されているデバイスの MAC アドレス。

IPB-P ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
トルク調整係数 | パルスツールのトルク調整は % 単位で表示されます。

## ツール TAG 情報

このツールTAG情報は、ツールタイプが STwrenchである場合のみ使用可能です。

STwrenchツール情報
情報 | 説明
--- | ---
TAG ID | エンドフィッティングツール (ソケット) にプログラムされるプログラム可能な RFID TAG識別番号。
トルク補正係数 | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。
角度補正係数 | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。
公称トルク | STwrenchのsmartHEADにはトルクトランスデューサーが搭載されており、レンチの公称トルクを定義します。詳細情報については、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。

注記

補正係数で、ST レンチ測定値が変わります。これにより、不適切な読み取りを引き起こす可能性があります。補正を行う前に、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。