# Uppdatera program för styrenhet via USB

1. Anslut USB-flash-enheten till styrenheten: installationsguiden startar automatiskt.

   Om flera programversioner finns på USB-flash-enheten, visas en lista med de olika mjukvaruuppgraderingsfilerna.

2. Välj filen för programvaruuppgradering för att installera och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

USB-minnet behöver ha en delning tillgänglig och formateras för att fungera med Linux. Möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

Starta om alla Synkmedlem-styrenheter efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en ny programversion.

Relevant information

- Synkroniserad åtdragning