# ツールメンテナンス

このツールは、サービス間隔数を保存し、ツールのメンテナンスまたはサービスが必要になる前に締め付けを何回実行することができるかをカウントします。

## メンテナンスアラームの設定

1. ホームビューで、[設定]タブをタップし、[ツール]を選択します。

2. [サービスインジケーターアラーム]を[オン]に設定します。

3. ホームビューに戻り、[ツール]タブをタップして、アラームを設定するツールを選択します。

4. [サービス間隔] ボックスに値を入力します。

   サービス間隔は、特定の場合を除き、通常 10,000 単位で設定されます。

   - 標準条件では、10,000 の倍数でない値はすべて、最も近い 10,000 の倍数に四捨五入されます。

   - 例外的なケースでは、入力に任意の整数を使用できます。

   パルスツールで作業する場合、締め付け回数とパルス数の両方に対してサービス間隔が設定されます。いずれか最初に到達した間隔で、アラームをトリガします。

メンテナンスパラメーター
フィールド | 説明
--- | ---
最後の点検 | 最後の点検が実施された日時。最後のサービス日付は、修理工場で設定されます。最後のサービス日は、サービスカウントのリセットボタンが押された時点の現在の日時に設定されます。
サービスでの総締め付け数 | 最初にツールが使用されてから、ツールが行った締め付けの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りの締め付け数 | サービス間隔に達するまでの残りの合計締め付け回数
締め付けの総数 | ツールの総寿命を締め付け回数で示します。
メンテナンス回数 | ツールがメンテナンスされた回数。
締め付けサービスのインジケーター | サービス間隔の低下率を示します。
サービス間隔 | 2 つのサービスイベント間に実施される締め付け回数。通常、10,000 の倍数で入力できます。
サービスでの総パルス数 | [パルスツールのみ] 最初にツールが使用されてから、ツールが行ったパルスの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りのパルス | [パルスツールのみ] サービス間隔に達するまでの残りの合計パルス数
サービス間隔 | [パルスツールのみ] 2 つのサービスイベント間に実施されるパルス数。10,000 の倍数で設定できます。
サービスカウンターをリセットします。 | 残りの締め付けカウンタをリセットし、最後のサービス日を現在の日付に設定します。
サービスデータのリセット | [パルスツールのみ] 残りの締め付けカウンターと油の状態をリセットし、最終サービス日を現在の日付に設定します。