1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. Serraggio sincronizzato
5. Segnali del serraggio sincronizzato
6. Segnali di ingresso: Segnali secondari
7. Comando canale: 10054 Segnali secondari
8. Forza ID bullone

# Forza ID bullone

Nome in SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Intero | 1 | 8