# Välj lossning – 10029

Väljer lossning som standardfriftläge och används i kombination med signalen Starta verktyg – 10028.

Namn i SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Starta verktyg – 10028

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT