# Tool Box pre synchronizované uťahovanie

## Ovládače

Existujú dva typy ovládačov:

- PF6000/PF8 Referencia synchronizácie

- PF6000/PF8 Člen synchronizácie

Do konfigurácie rozloženia hardvéru je možné pridať maximálne 63 ovládačov Člen synchronizácie. Ovládač Referencia synchronizácie je vždy prvý, ovládače a nástroje Člen synchronizácie sa musia pridať zaň.

## Tool Box

Tool Box obsahuje dva typy ovládačov a všetky nástroje, ktoré sú podporované. K dispozícii je rozbaľovací zoznam na filtrovanie konkrétnych typov nástroja.

Z Tool Box je možné do konfigurácie rozloženia hardvéru pridať len podporované nástroje uvedené v tabuľke nižšie. Nepodporované nástroje pripojené k ovládaču synchronizovaného uťahovania sa v konfigurácii rozloženia hardvéru zobrazia s ikonou Nástroj nie je podporovaný. Tieto nástroje sa v ToolsTalk 2 zobrazia na ich aktuálnej pozícii v rámci konfigurácie synchronizovaného uťahovania a táto pozícia sa v pracovnom priestore konfigurácie rozloženia hardvéru nedá zmeniť. Ak sa nepodporovaný nástroj vymaže z tohto pracovného priestoru, používateľ môže Potlačiť konfiguráciu do ovládača, aby pridal nástroj predtým, ako bude pokračovať s nastavením konfigurácie rozloženia hardvéru.

Nástroje je možné pridať len do ovládača, ktorý už nemá pripojený nástroj.

Rodina nástrojov | Podporované modely
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Všetky