# 영점 위치의 공구 - 210

영점 위치의 공구 출력 신호는 핸드헬드 공구에만 사용할 수 있습니다.

영점 위치의 공구 출력 신호는 공구가 홈 위치(예시:정방향 또는 역방향의 마지막 위치)에 있는지 여부를 정의합니다.
신호는 실시간으로 업데이트되지 않으므로 어떤 이유로든 공구가 위치를 벗어나 이동하면 신호가 작동하지 않습니다.

SoftPLC의 이름: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참