# A - Ângulo Máximo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa restrição mede o ângulo. Se o ângulo medido atingir o Limite máximo, a ferramenta para imediatamente. O ângulo é medido a partir do início da restrição ou, se especificado, a partir do ponto em que o torque ultrapassa o Torque de acionamento pela primeira vez durante a restrição.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Se especificado, esse é o torque a partir do qual o ângulo é medido.
Maximum Limit (Limite Máximo) | Se esse limite for atingido, a ferramenta para imediatamente.