# Target/Final Torque - 30101 (Torque-Alvo/Final - 30101)

Sinal exibindo torque-alvo/final alternadamente.

O torque Alvo/Final fica entre o torque-alvo e o torque final se um programa de aperto selecionado for atualizado ou um novo programa de aperto for selecionado.

Defina a Step Category (Categoria da Etapa) da última etapa para Final. O ST Selector (Seletor ST) exibe Target Torque (Torque-alvo) somente se a última etapa tiver um alvo de torque.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Inteiro | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: FALSO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: VERDADEIRO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO