# Santé de l’outil

La vue Santé comprend la saisie Température, qui affiche les informations relatives à la température de l'outil.

## Température de l'outil

La température des outils (que ce soit pour les outils filaires ou ceux sur batterie) est surveillée en continu par le POWER FOCUS 6000. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du coffret ne soit nécessaire. Lorsque la température d’un composant critique dépasse la température maximale, l'outil est verrouillé et une alerte (2014) s'affiche. L'outil est à nouveau déverrouillé lorsque la température du composant critique redescend sous la limite de température.

La température n'est pas disponible pour le STwrench.

## Surveiller la température de l'outil

1. À l’écran d’accueil, touchez l'onglet Outil.

2. Sélectionner la vue Santé pour afficher la température des différents composants.

3. Sélectionner l'affichage Température maximale pour voir la liste des pics de température les plus élevés pour chaque composant.

4. Sélectionner l'affichage Température en temps réel pour surveiller en continu la température d'un composant.