# TC – Kalibrácia momentu (Torque Calibration)

Nástroje
QST

Tento monitor stupňa je k dispozícii len pre nástroje vybavené viacerými snímačmi.

Monitor Kalibrácia momentu kontroluje, či je maximálny dosiahnutý moment v limitoch momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ snímača | Moment alebo Moment 2 Nastavte na Moment 2 pre predný snímač nástroja.
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit