# Waiting To Continue (Aguardando para Continuar)

Se em uma etapa de aperto Wait (Aguardar) com a condição Signal (Sinal) configurada como Wait Type (Aguardar Tipo), através do subsinal Waiting To Continue (Aguardando para Continuar), cada parafuso individual mostra se o respectivo status está aguardando por uma entrada para continuar.

Para obter mais informações, consulte o subsinal Waiting To Continue - 201 (Aguardando para Continuar - 201).

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Tipo de Valor | Bit inicial | Comprimento | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 7 | 1 | 1 | 1