# Konfigurera ToolsNet-anslutningen

För att ansluta en styrenhet till ToolsNet och samla in åtdragningsresultat ska du konfigurera och aktivera ToolsNet-protokollinställningarna i styrenheten.

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Serveranslutningar.

2. I fönstret ToolsNet ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/Avaktiverar kommunikation med ToolsNet-servern
   Serverport | ToolsNet serverport
   Server-värd | IP-adress till ToolsNet-server
   Kryptering | Använd TLS-kryptering för ToolsTalk-kommunikationen

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsNet genom att trycka på ikonen Resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsNet 8 för information om konfigurering av ToolsNet.

Relevant information

- Visa protokollstatus