# Status de Hardware do Canal - 81

Channel Hardware Status (Status de Hardware do Canal) é um sinal de saída que identifica o status do hardware para canais individuais. Compatível com 64 canais.
O sinal Channel Hardware Status (Status de Hardware do Canal) mostra informações sobre o status do hardware e possíveis erros.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Matriz uint32 | 1 | 64

O sinal Canal Status - 81 (Status do Canal - 81) contém subsinais (para mais informações, consulte "Output Signals: Sub-signals” (Sinais de Saída: Subsinais).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: VERDADEIRO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO