# 仮想ステーションへのツールの接続

仮想ステーションは、接続されたツールを 1 つしか持つことができません。コントローラーに接続されているツールの一つのみケーブルツールとすることができます。追加された仮想ステーションは、コントローラーにペアリングされた無線ツールを接続できます。

各仮想ステーションには、ツールに加えて1つのツール構成が必要です。ツール構成は、構成タブで作成します。

1. ホームビューで、[仮想ステーション]メニューに移動し、左側のペインでツールを接続する仮想ステーションを選択します。

2. ツールウィンドウで、ツールの選択を選択して、使用可能なツールのリストを開きます。

   または、ツールがすでに選択されている場合、ツールの変更を選択して、変更することが可能なツールのリストを開きます。

3. 使用可能なツールのリストで、目的のツールをタップして仮想ステーションに接続します。
   ツールを検索するには、[検索] ボックス、スクロールバー、および [フィルタ] ボタンを使用します。詳細については、「仮想ステーションでのツールのフィルタリング、並べ替え、検索」を参照してください。

   使用できないツールはグレー表示されます。グレー表示されたツールを仮想ステーションに接続するには、最初にツールを仮想ステーションから切断します。

4. 新しいツールが接続されたら、[ツール]ウィンドウでツールに構成を割り当てます。使用可能な構成が複数ある場合は、ツール構成のリストが表示されます。

5. 仮想ステーションのツール構成を置き換えるには

   - 現在の構成の名前の横にある省略記号アイコンを選択します。使用可能な構成のリストが表示されます。

   - 別の構成をリストから選択します。

   別の利用可能な構成を選択するためだけに、構成を選択解除することはできません。

本セクション内

- 仮想ステーションでのツールのフィルタリング、並べ替え、検索