# Tabuľka kompatibility uťahovacieho programu nástroja

Dostupnosť stratégií uťahovania závisí od nainštalovaných licencií na danom ovládači.

Stratégie uťahovania | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (nízke napätie) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dvojstupňová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Rýchly stupeň | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Trojstupňová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo uťahovanie | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotácia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externý výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensor Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulz - jednostupňová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Výroba kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Kvalita kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Funkcie uťahovania | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (nízke napätie) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Pravý uhol | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -