# Resultado externo

Resultado externo é uma estratégia utilizada quando um aperto OK é indicado por um sinal digital externo (e não por valores de torque ou ângulo medidos durante o aperto).

Quando o sinal é enviado, a visualização de Resultado exibirá o valor do Parâmetro-alvo fornecido no programa de aperto (valor de torque, valor de ângulo ou cadeia de caracteres de texto especificados). Esses valores (torque e ângulo) não representam os valores reais, são apenas textos inseridos.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Torque <Torque-alvo> | Valor numérico do valor do torque-alvo desejado exibido | 0,00
Ângulo <Ângulo-alvo> | Valor numérico do valor do ângulo-alvo desejado exibido | 360°
Texto | Cadeia de caracteres alfanuméricos para o texto desejado exibido. |

Nesta seção

- Executando a Estratégia de Aperto Resultado Externo com uma Ferramenta Conectada
- Executando a Estratégia de Aperto Resultado Externo sem uma Ferramenta Conectada