# Exportera inställningar och konfigurationer

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter Inställningar och konfigurationer i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Det här exportalternativet exporterar styrenhetens konfigurationer och inställningar.
Exporterade data lagras i en komprimerad fil som identifieras med IAM-namn plus datum och tidpunkt för exporten.
Data i filen innefattar alla konfigurationer och inställningar i styrenheten. Detta innebär att exportfilen kan importeras och ställas in på en annan styrenhet med samma eller senare programversion.
Exporterade data innehåller information om IAM och styrenhet, samt förformaterade flerstegsprogram för åtdragning och lossning, för användning med MID2500-systemet.