# Resultat i realtid från synkroniserad åtdragning

Gå till startsidan och välj Kör resultat för att se realtidsresultaten från synkroniserad åtdragning.

Resultaten för alla verktyg i den synkroniserade åtdragningen visas styrenhetens gränssnitt och motsvarande webbgränssnitt. Synkdelarnas gränssnitt visar inga resultat.

Välj en resultatpanel för synkroniserad åtdragning så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid resultatfönstrets sidor.

## Resultatvy: Översikt över synkläge

Skärmbilden visar en sammanfattning av totalstatus för hela åtdragningen (OK eller NOK) och totalt antal OK och NOK-skruvar.

Romben överst visar status för hela läget. Sexkanterna nederst visar status för varje kanal. Det blå fältet under sexkanterna visar den valda kanalen. Markera de olika sexkanterna för att se resultaten från de olika kanalerna. Resultatvyn som visas gäller bara den valda kanalen.

Resultat OK
Resultat NOK

Om du får ett NOK-resultat har kanalen som genererar NOK-resultatet en annan layout för att underlätta identifiering av kanalen. Detta är den kanal som fick alla andra kanaler att stoppa.

Välj ellipsen överst så visas listan över alla fel.

Välj ellipsen nederst så visas en matris med alla kanalerna. Ikonen visas bara om det finns fler än sex kanaler, och den är dold om färre än sex kanaler används.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Kanalöversikt

Den här skärmbilden visar en översikt över resultatet från en kanal.

Resultat NOK

Om du vill se resultaten från andra kanaler markerar du ellipsen överst och väljer en annan kanal i popup-fönstret som visas. Resultatvyerna visar nu resultaten för den nya valda kanalen.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Detaljerat resultat för kanalen

Den här skärmbilden visar en detaljvy av ett kanalresultat. Om de inställda gränsvärdena för moment eller vinkel överskrids eller inte nås visas en uppåt- eller nedåtpil bredvid det underkända resultatet.

Markera sidopilarna bredvid rutan Kanal för att växla till andra kanaler. Resultaten som visas i den här vyn gäller bara den valda kanalen.

Resultat NOK

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Lista över stegresultat

Den här skärmbilden visar en lista med alla stegresultat som används vid en åtdragning på en kanal.

Stegresultatet som genererade ett NOK-resultat visas med ett rött fält.

Markera de olika stegresultaten så visas ytterligare information.

## Resultatvy: Översikt över batchsekvenser

Detta resultat visar status för olika batcher i en batchsekvens (Batch/Översikt) och information om åtdragningarna i varje batch (Räkning/Översikt). Resultaten gäller den valda batchsekvensen.

Rutorna symboliserar varje batch i en batchsekvens. Den markerade batchen har en blå bakgrund. En batch som innehåller en NOK-åtdragning har röd ram och en diagonal röd linje.

Cirklarna symboliserar varje åtdragning i varje batch. NOK-åtdragningar har en röd ram och en röd diagonal linje.