# Restrições de Ferramentas Sem Fio

Quando todos os slots de Bluetooth (seis) estiverem preenchidos, ferramentas sem fio adicionais emparelhadas com o controlador substituirão as ferramentas emparelhadas existentes.

A regra que rege essa substituição é que ferramentas offline deverão ser substituídas primeiro, seguidas das ferramentas online. Ferramentas vinculadas a uma Estação Virtual nunca serão substituídas.

Ao emparelhar uma ferramenta adicional equipada com Bluetooth com um controlador que já tenha seis ferramentas Bluetooth sem fio vinculadas a Estações Virtuais, não deixe de remover uma das ferramentas emparelhadas de uma das Estações Virtuais antes de emparelhar a ferramenta adicional. A ferramenta desconectada da Estação Virtual será então substituída pela nova ferramenta.