# Aktualizáciu softvéru ovládača cez USB

1. Pripojte USB kľúč do ovládača: automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou.

   Ak je na USB kľúči k dispozícii niekoľko verzií softvéru, zobrazí sa zoznam s rôznymi súbormi na aktualizáciu.

2. Vyberte súbor inovácie softvéru, ktorý chcete nainštalovať, a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

USB kľúč musí mať k dispozícii rozdelenie a byť naformátovaná tak, aby fungovala na operačnom systéme Linux. Možné formáty sú napríklad FAT alebo NTFS.

Neodstraňujte zariadenie USB ani neodpájajte IAM, kým sa nedokončí inovácia.

Po inovácii na novú verziu softvéru alebo prechode na staršiu verziu z novej verzie softvéru manuálne reštartujte pre synchronizované uťahovanie všetky ovládače Člen synchronizácie.

Ak sa aplikácia ovládača opakovane nespustí, ovládač sa spustí v záchrannom režime. V záchrannom režime je možné nainštalovať nový firmvér. Záchranný obraz je distribuovaný s aktualizáciou softvéru a môže byť aktualizovaný, ak existuje novší záchranný obraz.

Počas aktualizácie záchranného obrazu nevypínajte systém. Pri spustení aktualizácie sa systém reštartuje.