# Verktyg LED Mirror Röd - 97

Signal som visar verktygets röda LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_RED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT