# 시계 반대 방향 - 10132

시계 반대 방향 설정은 SR21/SL 공구를 시계 반대 방향으로 강제 설정하는 입력 신호입니다.

컨트롤러에 연결한 후 신호가 "높음"으로 설정된 경우에만, SR21/SL 공구가 시계 반대 방향으로 강제 설정됩니다.
SR21/SL 공구가 컨트롤러에 연결되기 전에 신호가 "높음"으로 설정되었더라도 이 작업은 필수적입니다.

공구가 시계 방향으로 작동하면 이 신호가 공구의 방향을 시계 반대 방향으로 전환합니다
공구가 시계 반대 방향으로 작동하는 경우, 방향이 변경되지 않습니다.

시계 반대 방향 설정은 다음 작동에 대한 시계 방향/시계 반대 방향 전환 입력 신호를 무시합니다.

신호가 "낮음"으로 설정된 경우 공구의 작동 방향을 시계 방향으로 전환합니다.

도구를 시계 반대 방향으로 설정하면 공구의 주황색 방향 LED가 켜집니다.

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참