# 공구 구성

홈 보기에서, 구성 탭으로 이동하고 왼쪽 창에서 공구 구성을 선택하여 공구에서 사용 가능한 부속품을 구성하세요.

공구의 유형에 따라 다른 기능을 사용할 수 있습니다.

## 공구의 부속품 기능 구성

1. 구성 창에서, 공구 유형으로 필터링을 선택하세요. 그런 다음, 관련 공구를 선택하세요.

2. 구성 창에서, 편집을 선택하여 관련 기능을 구성하세요.

   가상 스테이션에 할당된 구성은 삭제할 수 없습니다.

3. 사용 가능한 경우 해당 필드에서 줄임표 아이콘을 선택하여 기능 버튼, LED 링, 방향 스위치, 버저 및 진동을 구성하세요.
   각 필드에는 특정 기능의 번호에 해당하는 번호가 표시됩니다. (예시: 1 은 기능 버튼, 2는 LED 링, 3은 방향 스위치, 4는 버저, 5 는 진동).

4. 사용 가능한 경우, 고객 요구에 따라 해당 창에서 일반 설정, 시작 조건 및 부속품 버스를 구성하세요.

이 섹션에서

- 기능 버튼 구성
- 공구 LED 구성
- 방향 스위치의 구성
- 버저 구성
- 일반 설정
- 시작 조건의 구성
- 부속품 버스의 구성
- 다중 트랜스듀서 구성
- 오픈 엔드 구성