# Risultati in tempo reale serraggio sincronizzato

Nella vista iniziale, selezionare il pulsante Vai ai risultati per accedere ai risultati in tempo reale del serraggio sincronizzato.

Sulla GUI del controller del riferimento di sincronizzazione e nella relativa GUI Web compaiono i risultati di tutti gli utensili del serraggio sincronizzato. Sulle GUI dei membri di sincronizzazione non compare alcun risultato.

Selezionare un riquadro dei risultati del serraggio sincronizzato per aprire una finestra in cui scorrere fra le varie viste dei risultati usando le frecce sui lati della finestra dei risultati.

## Visualizzazione dei risultati: panoramica della modalità di sincronizzazione

Questa schermata visualizza una panoramica dello stato totale dell'intero serraggio (OK o NOK) e il numero totale di bulloni OK e NOK.

Il rombo in alto indica lo stato dell'intera modalità. Gli esagoni in basso indicano lo stato di ciascun canale. La barra blu posta sotto gli esagoni indica il canale selezionato. Selezionare gli esagoni per visualizzare i risultati dei diversi canali. La visualizzazione dei risultati indicata vale solo per il canale selezionato.

Risultato OK
Risultato NOK

Nel risultato NOK, il canale che produce il risultato NOK presenta un layout diverso, in modo da agevolare l'identificazione del canale che ha causato il problema. Questo è il canale che ha causato l'arresto di tutti gli altri canali.

Selezionare l'icona delle ellissi in alto per visualizzare l'elenco di tutti gli errori.

Selezionare l'icona delle ellissi in basso per presentare una visualizzazione a griglia di tutti i canali. Questa icona è visibile solo in presenza di più di sei canali. In caso contrario, verrà nascosta.

Se il risultato è NOK, viene visualizzato un messaggio esplicativo.

## Visualizzazione dei risultati: panoramica del canale

Questa schermata visualizza la panoramica del risultato di un canale.

Risultato NOK

Per visualizzare i risultati degli altri canali, selezionare il pulsante delle ellissi in alto e scegliere un altro canale nella finestra a comparsa visualizzata. Le visualizzazioni dei risultati presenteranno i risultati applicabili al canale appena selezionato.

Se il risultato è NOK, viene visualizzato un messaggio esplicativo.

## Visualizzazione dei risultati: risultato dettagliato del canale

Questa schermata presenta una vista dettagliata del risultato di un canale. Se i limiti impostati per la coppia o l'angolo vengono superati o non vengono raggiunti, viene visualizzata una freccia rivolta verso l'alto o il basso accanto al corrispondente risultato di errore.

Selezionare le frecce laterali poste accanto alla casella Canale per spostarsi tra i diversi canali. I risultati presentati in questa vista valgono solo per il canale selezionato.

Risultato NOK

Se il risultato è NOK, viene visualizzato un messaggio esplicativo.

## Visualizzazione dei risultati: elenco dei risultati del passo

Questa schermata visualizza un elenco di tutti i risultati dei passi utilizzati in un serraggio del canale.

Il risultato del passo che produce il risultato NOK presenta una barra rossa.

Selezionare i diversi risultati dei passi elencati per ottenere ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei risultati: Panoramica sequenza lotti

Questa visualizzazione dei risultati presenta alcune informazioni sullo stato dei diversi lotti in una sequenza lotti (Lotto/Panoramica) e informazioni sui serraggi in ogni lotto (Conteggio/Panoramica). I risultati visualizzati vengono applicati alla sequenza lotto selezionata.

I quadrati indicano ciascun lotto in una sequenza lotto. Il lotto selezionato presenta uno sfondo blu. Un lotto contenente un serraggio NOK presenta bordi rossi e una linea rossa diagonale.

I cerchi indicano ciascun serraggio in ogni lotto. I serraggi NOK presentano un bordo rosso e una linea diagonale rossa.