# 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：开/显示 PrT 补偿值：ON（开）

## 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开）

实时结果窗口中显示最终扭矩，包含 PrT 补偿值。

如果打开且配置了 EHMI 和 ST 选择器，它们将显示包含 PrT 补偿值的最终扭矩。

## 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开）

实时结果窗口显示 PrT 补偿值及相关补偿图标 ()。

如果存在多个补偿值，则显示应用于最近可用步骤的补偿值。

配置显示最终扭矩，含 PrT 补偿和显示 PrT 补偿值开关不会产生影响：

- 最终扭矩值发送到 ToolsNet 和 ToolsTalk：带有 PrT 补偿的最终扭矩值总是发送到 ToolsNet 和 ToolsTalk。

- 与历史结果一起显示的最终扭矩值。

- 基于实时和历史结果的痕迹。

- 开放协议消息中的值。

- 信号。

- 协议适配器。