# Unterstützte Werkzeuge

Von einer Virtuellen Station unterstützte Tools können je nach Typ der Virtuellen Station auf dem Controller variieren.

Unterstützte Werkzeuge | Batch-Steuerung | Verbindungssteuerung | Stations-Steuerung | Kritische Steuerung | Prozesssteuerung
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV -RE | - | - | - | - | -
IxB Connect | - | - | X | - | X
Tensor SB | - | X | X | - | -
TensorSL * | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
Tensor STB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (Einbauspindel) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Mechatronisches Wrench-Signal) | - | - | - | - | -
MWR-T (Mechatronisches Wrench-Drehmoment) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Mechatronischer Wrench-Drehmomentwinkel) | - | - | X | X | X
Externes Werkzeug | X | X | X | X | X

* Power Focus 8 Niederspannung erforderlich.